**Biztonsági szabályok a nagy nyomású mosó kellékekhez (lándzsákhoz, mosókefékhez stb.)**

1. **Használat előtti ellenőrzés**
	* Minden használat előtt vizsgáld meg a kellékeket (például fúvókákat, csöveket, pisztolyokat vagy keféket) látható sérülésekre, mint repedések, kopás, korrózió vagy lazuló alkatrészek.
	* Győződj meg arról, hogy minden csatlakozás biztonságos és megfelelően működik, hogy elkerüld a nagy nyomású víz ellenőrizetlen kilövellését.
2. **Kellékek biztonságos csatlakoztatása**
	* A kellékek csatlakoztatása előtt győződj meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.
	* A kellékeket a gyártó utasításainak megfelelően rögzítsd, hogy ne lazuljanak el a nagy nyomású működés során.
3. **Kellékek megfelelő használata**
	* A kellékeket csak rendeltetés szerűen használd, és kövesd a gyártó ajánlásait.
	* Ne lépd túl a gyártó által meghatározott maximális működési nyomást, hogy elkerüld a berendezés sérülését és a sérülésveszélyt.
	* Tartsd a kellékeket biztonságos távolságban a testedtől, hogy elkerüld a nagy nyomású vízzel való véletlen érintkezést.
4. **Személyi védőfelszerelés (PPE)**
	* Mindig viselj megfelelő védőfelszerelést, például védőszemüveget, kesztyűt és védőruházatot, hogy megóvd magad a nagy nyomású vízsugártól és a levegőben szálló részecskéktől.
	* Ha szükséges, használj hallásvédelmet, különösen nagy zajú nagy nyomású mosók használata esetén.
5. **Biztonság a működés során**
	* Győződj meg arról, hogy stabil felületen dolgozol, hogy minimalizáld a megcsúszás vagy elesés kockázatát.
	* Ne irányítsd a vízsugarat másokra, állatokra vagy saját magadra.
	* Használj megfelelő fúvókákat és kellékeket alacsonyabb nyomáson, hogy elkerüld a kényes felületek megrongálását.
6. **Mechanikai sérülések elleni védelem**
	* A kellékeket száraz és tiszta helyen tárold, hogy megelőzd a korróziót és a mechanikai sérüléseket.
	* Kerüld a kellékek elejtését vagy kemény felületekhez való ütését, mivel ez repedéseket vagy deformációkat okozhat.
7. **Tisztítás és karbantartás**
	* Használat után alaposan tisztítsd meg az összes kelléket, hogy eltávolítsd a maradék szennyeződést és törmeléket, amelyek befolyásolhatják a teljesítményüket.
	* Rendszeresen ellenőrizd a kellékek kopását és sérülését. Cseréld ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket, hogy biztosítsd a biztonságos és hatékony működést.
8. **Hibák kezelése**
	* Ha észlelsz bármilyen problémát a kellékek teljesítményével kapcsolatban (például csökkent nyomás vagy vízszivárgás), azonnal állítsd le a munkát, és válaszd le a nagy nyomású mosót az áramforrásról.
	* Ne próbáld meg javítani a sérült kellékeket megfelelő szaktudás nélkül.