**Biztonsági Szabályok a Magasnyomású Mosó Tömlőinkhez**

1. **A Tömlő Ellenőrzése Használat Előtt**  
   • Minden használat előtt ellenőrizze a tömlőt látható sérülések, például repedések, kopások vagy kidudorodások szempontjából, amelyek gyengíthetik a szerkezetét.  
   • Ellenőrizze a tömlő végeit és csatlakozóit a kopás és a megfelelő működés érdekében.
2. **Biztonságos Csatlakoztatás a Magasnyomású Mosóhoz**  
   • Biztosítsa, hogy a tömlő helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a magasnyomású mosóhoz, valamint a fúvókához vagy szórópisztolyhoz, hogy elkerülje a víz szivárgását magas nyomás alatt.  
   • Ne használjon túlzott erőt a csatlakoztatásnál, hogy elkerülje a tömlővégek vagy csatlakozók sérülését.
3. **Megfelelő Használat**  
   • Ne lépje túl a tömlő gyártója által ajánlott maximális munkanyomást.  
   • Használat közben kerülje a tömlő éles szögekben történő hajlítását vagy csavart helyzetekbe hozását, mivel ez gyengítheti annak szerkezetét és sérülést okozhat.  
   • Soha ne használjon sérült tömlőt – ez szivárgáshoz, szétrobbanáshoz vagy kontrollálatlan magasnyomású vízkibocsátáshoz vezethet.
4. **Személyes Védőfelszerelés (PPE)**  
   • Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, például védőszemüveget és kesztyűt, amikor magasnyomású mosót használ, hogy megvédje a bőrét és a szemét a véletlen magasnyomású vízcseppentéstől.  
   • A munka típusától függően fontolja meg védőruházat viselését, hogy minimalizálja a sérülés kockázatát.
5. **Mechanikai Sérülések Elleni Védelem**  
   • Biztosítsa, hogy a tömlő ne érintkezzen éles tárgyakkal, és ne húzódjon durva felületeken, amelyek megsérthetik.  
   • Kerülje a kapcsolatot forró felületekkel, amelyek megolvaszthatják vagy gyengíthetik a tömlőt.
6. **Biztonság Vizes Környezetekben**  
   • A magasnyomású mosó használata közben mindig stabil és biztos pozícióban álljon, hogy elkerülje a megcsúszást.  
   • Győződjön meg arról, hogy a tömlő megfelelően van elhelyezve, és ne képezzen hurkokat, amelyek elakadhatnak, és balesetveszélyt jelenthetnek.
7. **Tárolás és Karbantartás**  
   • Használat után alaposan szárítsa meg és tekerje fel a tömlőt, hogy elkerülje a kunkorodást.  
   • Tárolja a tömlőt száraz, hűvös helyen, távol a hőforrásoktól és közvetlen napfénytől, hogy megelőzze az anyag romlását.  
   • Rendszeresen ellenőrizze a tömlőt a kopás vagy sérülés jeleiért, és szükség esetén cserélje ki.
8. **Hibák Kezelése**  
   • Ha használat közben szivárgást, repedést vagy egyéb sérülést észlel, azonnal álljon meg, és válassza le a magasnyomású mosót az áramforrásról.  
   • Cserélje ki a sérült tömlőt egy újra a biztonságos működés érdekében.