**Biztonsági Szabályok a Magasnyomású Mosó Tömlőinkhez**

1. **A Tömlő Ellenőrzése Használat Előtt**
• Minden használat előtt ellenőrizze a tömlőt látható sérülések, például repedések, kopások vagy kidudorodások szempontjából, amelyek gyengíthetik a szerkezetét.
• Ellenőrizze a tömlő végeit és csatlakozóit a kopás és a megfelelő működés érdekében.
2. **Biztonságos Csatlakoztatás a Magasnyomású Mosóhoz**
• Biztosítsa, hogy a tömlő helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a magasnyomású mosóhoz, valamint a fúvókához vagy szórópisztolyhoz, hogy elkerülje a víz szivárgását magas nyomás alatt.
• Ne használjon túlzott erőt a csatlakoztatásnál, hogy elkerülje a tömlővégek vagy csatlakozók sérülését.
3. **Megfelelő Használat**
• Ne lépje túl a tömlő gyártója által ajánlott maximális munkanyomást.
• Használat közben kerülje a tömlő éles szögekben történő hajlítását vagy csavart helyzetekbe hozását, mivel ez gyengítheti annak szerkezetét és sérülést okozhat.
• Soha ne használjon sérült tömlőt – ez szivárgáshoz, szétrobbanáshoz vagy kontrollálatlan magasnyomású vízkibocsátáshoz vezethet.
4. **Személyes Védőfelszerelés (PPE)**
• Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, például védőszemüveget és kesztyűt, amikor magasnyomású mosót használ, hogy megvédje a bőrét és a szemét a véletlen magasnyomású vízcseppentéstől.
• A munka típusától függően fontolja meg védőruházat viselését, hogy minimalizálja a sérülés kockázatát.
5. **Mechanikai Sérülések Elleni Védelem**
• Biztosítsa, hogy a tömlő ne érintkezzen éles tárgyakkal, és ne húzódjon durva felületeken, amelyek megsérthetik.
• Kerülje a kapcsolatot forró felületekkel, amelyek megolvaszthatják vagy gyengíthetik a tömlőt.
6. **Biztonság Vizes Környezetekben**
• A magasnyomású mosó használata közben mindig stabil és biztos pozícióban álljon, hogy elkerülje a megcsúszást.
• Győződjön meg arról, hogy a tömlő megfelelően van elhelyezve, és ne képezzen hurkokat, amelyek elakadhatnak, és balesetveszélyt jelenthetnek.
7. **Tárolás és Karbantartás**
• Használat után alaposan szárítsa meg és tekerje fel a tömlőt, hogy elkerülje a kunkorodást.
• Tárolja a tömlőt száraz, hűvös helyen, távol a hőforrásoktól és közvetlen napfénytől, hogy megelőzze az anyag romlását.
• Rendszeresen ellenőrizze a tömlőt a kopás vagy sérülés jeleiért, és szükség esetén cserélje ki.
8. **Hibák Kezelése**
• Ha használat közben szivárgást, repedést vagy egyéb sérülést észlel, azonnal álljon meg, és válassza le a magasnyomású mosót az áramforrásról.
• Cserélje ki a sérült tömlőt egy újra a biztonságos működés érdekében.